Below is the description about columns in Hobolink csv files.

          dateFormat: M/d/y
          timeFormat: HH:mm:ss
          gmtOffset: -5"""

          Series Info:
          - name: "Pressure"
          type: value
          unitName: "inHg"
          OMClassName: OMPressure_HWS
          OMPartNumber: S-BPB-XXXX
          OMUnitIndex: 4
          OMChannelType: 4
          OMValuePattern: "###0.000;-###0.000"

          - name: "Wetness"
          type: value
          unitName: ""
          OMClassName: OMeasurementH21
          OMPartNumber: S-LWA-M003
          OMUnitIndex: 0
          OMChannelType: 21
          OMValuePattern: "###0.0;-###0.0"

          - name: "Voltage"
          type: value
          unitName: ""
          OMClassName: OMeasurementH21
          OMPartNumber: 91-U30-CVIA-XX
          OMUnitIndex: 0
          OMChannelType: 4
          OMValuePattern: "###0.000;-###0.000"

          - name: "Current"
          type: value
          unitName: ""
          OMClassName: OMeasurementH21
          OMPartNumber: 91-U30-CVIA-XX
          OMUnitIndex: 0
          OMChannelType: 4
          OMValuePattern: "###0.000;-###0.000"

          - name: "Solar Rad"
          type: value
          unitName: ""
          OMClassName: OMSolarRad_HWS
          OMPartNumber: S-LIB-XXXX
          OMUnitIndex: 0
          OMChannelType: 19
          OMValuePattern: "###0.;-###0."

          - name: "Wind Speed"
          type: value
          unitName: "mph"
          OMClassName: OMWindWCA_HWS
          OMPartNumber: S-WCA-XXXX
          OMUnitIndex: 2
          OMChannelType: 16
          OMValuePattern: "###0.0;-###0.0"

          - name: "Gust Speed"
          type: value
          unitName: "mph"
          OMClassName: OMWindWCA_HWS
          OMPartNumber: S-WCA-XXXX
          OMUnitIndex: 2
          OMChannelType: 16
          OMValuePattern: "###0.0;-###0.0"

          - name: "Wind Dir"
          type: value
          unitName: ""
          OMClassName: OMeasurementH21
          OMPartNumber: S-WCA-XXXX
          OMUnitIndex: 0
          OMChannelType: 16
          OMValuePattern: "###0.;-###0."

          - name: "Temp"
          type: value
          unitName: "*F"
          OMClassName: OMTemp12bit_HWS
          OMPartNumber: S-THB-XXXX
          OMUnitIndex: 1
          OMChannelType: 1
          OMValuePattern: "###0.00;-###0.00"

          - name: "RH"
          type: value
          unitName: ""
          OMClassName: OMRH_HWS
          OMPartNumber: S-THB-XXXX
          OMUnitIndex: 0
          OMChannelType: 2
          OMValuePattern: "###0.0;-###0.0"

          - name: "DewPt"
          type: value
          unitName: "*F"
          OMClassName: OMDewPoint_HWS
          OMPartNumber: S-THB-XXXX
          OMUnitIndex: 1
          OMChannelType: 6
          OMValuePattern: "###0.00;-###0.00"

          - name: "Temp - Soil"
          type: value
          unitName: "*F"
          OMClassName: OMTemp12bit_HWS
          OMPartNumber: S-TMB-XXXX
          OMUnitIndex: 1
          OMChannelType: 1
          OMValuePattern: "###0.00;-###0.00"

          - name: "Rain"
          type: value
          unitName: "in"
          OMClassName: OMRain_HWS
          OMPartNumber: S-RGA-M002
          OMUnitIndex: 1
          OMChannelType: 17
          OMValuePattern: "###0.00;-###0.00"

          - name: "Water Cont"
          type: value
          unitName: ""
          OMClassName: OMWaterContent_HWS
          OMPartNumber: S-SMC-M003
          OMUnitIndex: 0
          OMChannelType: 4
          OMValuePattern: "#,##0.0000;-#,##0.0000"

          - name: "Batt"
          type: value
          unitName: ""
          OMClassName: OMVoltage_PipeBattery
          OMPartNumber: U30 BATTERY
          OMUnitIndex: 0
          OMChannelType: 5
          OMValuePattern: "###0.00;-###0.00"
          logger: *1

          